# Montaggio dei componenti singoli

- Togliere con cautela dal loro imballaggio tutti i particolari forniti in dotazione.
- Rimuovere dall’elettroutensile e dagli accessori forniti in dotazione tutto il materiale di imballaggio.

- Per facilitare il lavoro durante il montaggio degli elementi dell’apparecchio forniti in dotazione tenere presente che l’elettroutensile è in posizione di trasporto.

##

I supporti per i pezzi in lavorazione (26) possono essere posizionati a sinistra, a destra o nella parte frontale dell’elettroutensile. Il sistema di inserimento flessibile consente numerose varianti di prolunga o espansione (vedere fig. G).

- Inserire a seconda delle esigenze il supporto per i pezzi in lavorazione (26) negli attacchi (47) sull’elettroutensile o negli attacchi (48) del secondo supporto per i pezzi in lavorazione.

- Non trasportare mai l’elettroutensile dai supporti per i pezzi in lavorazione.
  Per il trasporto dell’elettroutensile, utilizzare esclusivamente i dispositivi di trasporto.

##

La rotella di fissaggio (45) fissa l’angolo obliquo verticale impostato ed è necessaria ai fini di un funzionamento sicuro.

- Svitare il dado esagonale dal bullone filettato (49).
- Avvitare la rotella di fissaggio (45) in senso orario sul bullone filettato (49) e serrarla.

##

La guida di battuta regolabile (28) deve essere montata prima di eseguire il taglio.

- Spingere la guida di battuta (28) a destra della lama nella scanalatura corrispondente e serrare la vite di bloccaggio (44).
  La parte piatta della guida di battuta deve essere rivolta nella fattispecie verso l’interno della lama.