# Dati tecnici

Troncatrice radiale |  | GCM 305-216 D | GCM 305-216 D
--- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎ ‎3 601 M49 0..‎ | ‎ ‎3 601 M49 0B.‎
Potenza assorbita nominale | W | 1200 | 1200
Numero di giri a vuoto | giri/min | 5200 | 5200
Soft Start |  | ● | ●
Tipo di laser | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Classe laser |  | 2 | 2
PesoA) | kg | 16,8 | 16,8
Classe di protezione |  | / II | / II
Dimensioni delle lame idonee
Diametro della lama D | mm | 216 | 216
Spessore del corpo lama | mm | 1,2−1,8 | 1,2−1,8
Diametro di foratura d | mm | 30 | 25,4

A)

  Peso senza cavo di collegamento alla rete e senza spina di rete

I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 220 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.

Dimensioni ammesse del pezzo in lavorazione (max./min.): vedi Dimensioni ammesse del pezzo in lavorazione

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.