# Kasutuselevõtt

- Pöörake tähelepanu võrgupingele! Vooluallika pinge peab vastama elektrilise tööriista tüübisildil märgitud pingele.

- Pingutage lukustuspide (18) ja lukustusratas (45) alati tugevalt enne saagimist. Vastasel korral võib saeleht töödeldavas detailis kinni kiiluda.

##

Töövalgusti valgustab vahetut tööpiirkonda. Eriti head saagimistulemused saate, kui kasutate töövalgustit koos lõikejoone märgistamisega laserikiire abil.

- Lülitage töövalgusti lülitiga (5) sisse.

- Ärge suunake pilku otse vastu töötuld, see võib Teid pimestada.

##

- Elektritööriista sisselülitamiseks lükake kõigepealt sisselülitustõkis (7) keskasendisse ja vajutage seejärel sisse-/väljalülitit (8) ning hoidke seda surutult.

Suunis: Ohutuspõhjustel ei saa sisse-/väljalülitit (8) lukustada, vaid see peab töö ajal pidevalt surutuks jääma.

##

- Väljalülitamiseks vabastage sisse-/väljalüliti (8).

##

Soft Start piirab võimsust elektrilise tööriista sisselülitamisel ja võimaldab kasutamist 16 A kaitsmega.

Suunis: kui elektriline tööriist töötab kohe pärast sisselülitamist täis-pöörlemiskiirusega, on Soft Start rikkis. Elektriline tööriist tuleb saata viivitamatult klienditeenindusse.