# Datos técnicos

Ingletadora telescópica |  | GCM 305-216 D | GCM 305-216 D
--- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎ ‎3 601 M49 0..‎ | ‎ ‎3 601 M49 0B.‎
Potencia absorbida nominal | W | 1200 | 1200
Número de revoluciones en vacío | min-1 | 5200 | 5200
Arranque suave (Soft Start) |  | ● | ●
Tipo de láser | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Clase de láser |  | 2 | 2
PesoA) | kg | 16,8 | 16,8
Clase de protección |  | / II | / II
Medidas que deberán cumplir las hojas de sierra
Diámetro de la hoja de sierra D | mm | 216 | 216
Grosor de la hoja base | mm | 1,2−1,8 | 1,2−1,8
Diámetro de taladrado d | mm | 30 | 25,4

A)

  Peso sin cable de conexión a la red y sin enchufe de red

Estos datos son válidos para una tensión nominal de [U] 220 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

Dimensiones admisibles de las piezas de trabajo (máxima/mínima): ver Dimensiones admisibles de las piezas de trabajo

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.