# الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى الصورة المعروضة للعدة الكهربائية في صفحة الرسوم.

(1) | لولب تثبيت تجهيزة السحب
(2) | تجهيزة سحب
(3) | مقبض النقل
(4) | غطاء الوقاية
(5) | مفتاح تشغيل والإطفاء ضوء العمل
(6) | مفتاح التشغيل والإطفاء لليزر (علامة خط القطع)
(7) | قفل تشغيل مفتاح التشغيل والإطفاء
(8) | مفتاح التشغيل والإطفاء
(9) | مقبض يدوي
(10) | غطاء الحماية من الليزر
(11) | فتحة خروج أشعة الليزر
(12) | غطاء وقاية متأرجح
(13) | بكرة انزلاقية
(14) | قاعدة المنشار
(15) | تجاويف التركيب
(16) | صفيحة التلقيم
(17) | مشبك تثبيت
(18) | مقبض تثبيت لزوايا الشطب المرغوبة (أفقيًا)
(19) | ذراع لضبط زوايا الشطب مسبقا (أفقيًا)
(20) | واقية الانقلاب
(21) | لافتة تحذير الليزر
(22) | حزوز توقيف لزوايا الشطب القياسية (أفقيًا)
(23) | مقياس زوايا الشطب (أفقيًا)
(24) | لولب زنق لامتداد قاعدة المنشار
(25) | امتداد قاعدة المنشار
(26) | مسند قطعة الشغل (قابل للتثبيت بمرونة)
(27) | سكة المصادمة الثابتة
(28) | سكة مصادمة قابلة للضبط
(29) | تدريج زوايا الشطب (عموديًا)
(30) | مؤشر زاوية لزوايا الشطب (عموديًا)
(31) | حارفة النشارة
(32) | شفرة المنشار
(33) | قفل محور الدوران
(34) | وسيلة تأمين النقل
(35) | قوس منع الانقلاب
(36) | المصادم الطولي
(37) | كيس الغبار
(38) | لولب ضبط محدد العمق
(39) | محدد العمق
(40) | قضيب ملولب
(41) | الملزمة
(42) | ثقوب للملزمة
(43) | Iمفتاح سداسي الرأس المجوف/مفك اللوالب المشقوبة
(44) | لولب تثبيت لسكة المصادمة القابلة للضبط
(45) | قرص قمط لزوايا الشطب (عموديًا)
(46) | ذراع تثبيت لزوايا الشطب (عموديًا)
(47) | حاضن مسند قطعة الشغل (على العدة الكهربائية)
(48) | حاضن لمسند قطعة الشغل الثاني (على مسند قطعة الشغل)
(49) | خابور القلاووظ
(50) | مهايئ شفط
(51) | لولب مسدس الحواف داخليًا لتثبيت شفرة المنشار
(52) | شفة الشد
(53) | شفة شد داخلية
(54) | لوالب تثبيت صفيحة التلقيم
(55) | لولب غطاء وقاية الليزر
(56) | لولب تثبيت لعلبة الليزر
(57) | علبة الليزر
(58) | مؤشر زاوية لزوايا الشطب (أفقيًا)
(59) | لولب مؤشر الزاوية (أفقيًا)
(60) | لولب مؤشر الزاوية (عموديًا)
(61) | تجاويف المسك