# البيانات الفنية

منشار ألواح |  | GCM 305-216 D | GCM 305-216 D
--- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎ ‎3 601 M49 0..‎ | ‎ ‎3 601 M49 0B.‎
قدرة الدخل الاسمية | واط | 1200 | 1200
عدد اللفات اللاحملي | لفة/دقيقة | 5200 | 5200
Soft Start (وظيفة بدء الدوران الهادئ) |  | ● | ●
طراز الليزر | نانومتر | ‎650 | ‎650
| مللي واط | < 1‏ | < 1‏
فئة الليزر |  | 2 | 2
الوزنA) | كجم | 16,8 | 16,8
فئة الحماية |  | / II | / II
مقاسات شفرات المنشار الملائمة
قطر شفرة المنشار D | مم | 216 | 216
سمك الشفرة | مم | 1,2−1,8 | 1,2−1,8
قطر الثقب d | مم | 30 | 25,4

A)

  الوزن دون وصلة الكهرباء ودون قابس الكهرباء

تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 220 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.

مقاسات قطعة الشغل المسموح بها (الحد الأقصى/الحد الأدنى): انظر مقاسات قطعة الشغل المسموح بها

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.