# Dispozitivul de siguranţă la transport (consultă imaginea E)

Dispozitivul de siguranţă la transport (34) permite manevrarea mai uşoară a sculei electrice în timpul transportului către diferite puncte de lucru.

## Deblocarea sculei electrice (poziţie de lucru)

- Împingeţi puţin în jos braţul culisant acţionând mânerul (9) pentru a decupla dispozitivul de siguranţă la transport (34).
- Trageţi complet afară dispozitivul de siguranţă la transport (34).
- Ridicaţi lent braţul maşinii.

## Asigurarea sculei electrice (poziţie de transport)

- Desfiletează şurubul de fixare (1) în cazul în care acesta blochează dispozitivul de tracţiune (2). Trage complet spre înainte braţul de tăiere şi strângeţi din nou şurubul de fixare pentru a bloca dispozitivul de tracţiune.
- Trage în sus limitatorul de reglare a adâncimii (39).
- Pentru blocarea mesei de lucru pentru ferăstrău (14), trage de maneta de fixare (18).
- Basculează braţul sculei acţionând mânerul (9) până când dispozitivul de siguranţă la transport (34) poate fi împins complet în jos.

Acum braţul sculei este blocat în condiţii de siguranţă în vederea transportului.