# Nastavitev vodoravnih zajeralnih kotov

## Nastavitev vodoravnega zajeralnega kota (glejte sliko J)

Za hitro in natančno nastavitev vodoravnih zajeralnih kotov, ki jih pogosto uporabljate so na rezalni mizi ustvarjene zareze (22):

levo | desno
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Če je nastavitveni čep (18) privit, ga odvijte.
- Potegnite ročico (19) in rezalno mizo (14) vrtite, dokler ne dosežete želene leve ali desne zareze.
- Nato ročico ponovno spustite. Ročica se mora občutno zaskočiti v zarezo.
- Nastavitveni čep (18) ponovno privijte.

## Nastavitev poljubnih vodoravnih zajeralnih kotov (glejte sliko K)

Vodoravni zajeralni kot se lahko nastavi v območju med 48° (levo) in 48° (desno).

- Če je pritrdilni zatič (18) privit, ga odvijte.
- Povlecite za ročico (19) in sočasno pritiskajte na blokirno sponko (17), dokler se ta ne zaskoči v namenski utor. Zdaj lahko rezalno mizo prosto premikate.
- Rezalno mizo (14) s pritrdilnim zatičem zasučite v levo ali desno, da se na kazalniku kota (58) prikaže želeni vodoravni zajeralni kot.
- Pritrdilni zatič (18) ponovno privijte.
- Ročico (19) povlecite navzgor, da jo ponovno sprostite (za nastavitev vodoravnih standardnih zajeralnih kotov).
  Blokirna sponka (17) se vrne v prvotni položaj, ročica (19) pa se lahko ponovno zaskoči v zarezo (22).