# Tehnički podaci

Testera za panel |  | GCM 305-216 D | GCM 305-216 D
--- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎ ‎3 601 M49 0..‎ | ‎ ‎3 601 M49 0B.‎
Nominalna ulazna snaga | W | 1200 | 1200
Broj obrtaja u praznom hodu | min-1 | 5200 | 5200
Soft Start |  | ● | ●
Tip lasera | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Klasa lasera |  | 2 | 2
TežinaA) | kg | 16,8 | 16,8
Klasa zaštite |  | / II | / II
Dimenzije za kompatibilne listove testere
Prečnik lista testere D | mm | 216 | 216
Debljina osnovnog lista | mm | 1,2−1,8 | 1,2−1,8
Prečnik otvora d | mm | 30 | 25,4

A)

  Težina bez voda za priključak na mrežu i bez mrežnog utikača

Podaci važe za nominalne napone [U] od 220 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.

Dozvoljene dimenzije radnog komada (maksimalno/minimalno): videti Dozvoljene dimenzije radnog komada

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.