# Технички податоци

Пила за оплата |  | GCM 305-216 D | GCM 305-216 D
--- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎ ‎3 601 M49 0..‎ | ‎ ‎3 601 M49 0B.‎
Номинална јачина | W | 1200 | 1200
Број на вртежи во празен од | min-1 | 5200 | 5200
Soft Start (Мек старт) |  | ● | ●
Тип на ласер | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Класа на ласер |  | 2 | 2
ТежинаA) | kg | 16,8 | 16,8
Класа на заштита |  | / II | / II
Димензии за соодветни сечила за пила
Дијаметар на сечилото за пила D | mm | 216 | 216
Дебелина на сечилото на пила | mm | 1,2−1,8 | 1,2−1,8
Дијаметар на отворот d | mm | 30 | 25,4

A)

  Тежина без кабел за струја и без приклучок за струја

Податоците важат за номинален напон [U] од 220 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.

Дозволени димензии на делот што се обработува (максимални/минимални): види Дозволени димензии на делот што се обработува

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.