# Тік еңіс бұрышын реттеу

Тік еңіс бұрышын 47° (сол жақ) және 47° (оң жақ) аралығындағы диапазонда реттеуге болады.

Жиі қолданылатын тік еңіс бұрыштарын жылдам әрі дәлме-дәл реттеу үшін 0°, 22,5° және 45° бұрыштары үшін берік позициялар қолданылады.

- Қысқыш дөңгелек (45) монтаждалғанына көз жеткізіңіз қараңыз Қысқыш дөңгелекті монтаждау (A2 суретін қараңыз).

## Тік стандартты еңіс бұрышын реттеу (L суретін қараңыз)

- Жылжымалы тіреуіш планкаларды (28) толығымен сыртқа тартыңыз немесе толықтай алып тастаңыз.
- Қысқыш дөңгелекті (45) босатыңыз.
- Бұғаттау иінтірегін (46) сыртқа тартып, оны бос жүріс күйінде бекітіңіз.
  Осылайша еңіс бұрышының аймағы толығымен (сол және оң жақ) пайдаланылуы мүмкін.
- Манипуляторды тұтқасынан (9) солға немесе оңға қайырып, бұрыш индикаторы (30) қалаулы стандартты тік еңіс бұрышын көрсетеді.
- Бұғаттау иінтірегін (46) бұраңыз. Бұғаттау иінтірегі қалаулы стандартты тік еңіс бұрышының позициясында тіркелуі тиіс.
- Қысқыш дөңгелекті (45) қайтадан мықтап тартыңыз.

## Кез келген тік еңіс бұрышын реттеу

- Жылжымалы тіреуіш планкаларды (28) толығымен сыртқа тартыңыз немесе толықтай алып тастаңыз.
- Қысқыш дөңгелекті (45) босатыңыз.
- Бұғаттау иінтірегін (46) сыртқа тартып, оны бос жүріс күйінде бекітіңіз.
  Осылайша еңіс бұрышының аймағы толығымен (сол және оң жақ) пайдаланылуы мүмкін.
- Манипуляторды тұтқасынан (9) солға немесе оңға бұрап, бұрыш индикаторы (30) қалаулы тік еңіс бұрышын көрсетеді.
- Қысқыш дөңгелекті (45) қайтадан мықтап тартыңыз.