# Montering av enkeltdeler

- Ta alle medleverte deler forsiktig ut av emballasjen.
- Fjern all emballasjen til elektroverktøyet og tilbehøret som ble levert sammen med verktøyet.

- For å gjøre det lettere å montere delene som følger med må du kontrollere at elektroverktøyet er i transportstilling.

##

Emneunderlagene (26) kan plasseres til venstre, høyre eller foran på elektroverktøyet. Det fleksible festesystemet gir mulighet til mange forskjellige forlengelses- eller utvidelsesvarianter (se bilde G).

- Alt etter behov setter du emneunderlaget (26) i festene (47) på elektroverktøyet eller i festene (48) til det andre emneunderlaget.

- Bær aldri elektroverktøyet ved å holde i emneunderlagene.
  Transporter elektroverktøyet bare ved bruk av transportinnretningene.

##

Klemhjulet (45) låser den innstilte vertikale gjæringsvinkelen og er nødvendig for sikker drift.

- Skru av sekskantmutteren på gjengebolten (49).
- Skru klemhjulet (45) med urviseren på gjengebolten (49), og stram det.

##

Den justerbare anleggsskinnen (28) må monteres før saging.

- Skyv anleggsskinnen (28) i det tilsvarende sporet til høyre for sagbladet, og stram låseskruen (44).
  Den flate delen på anleggsskinnen må vende inn mot sagbladet.