# Az alkatrészek felszerelése

- Óvatosan vegye ki a fűrésszel szállított valamennyi alkatrészt a csomagból.
- Távolítson el minden csomagolóanyagot az elektromos kéziszerszámról és a készülékkel szállított tartozékokról.

- A berendezéssel szállított berendezésrészek felszerelésekor a munka megkönnyítésére vegye tekintetbe, hogy az elektromos kéziszerszám szállítási helyzetben van.

##

A munkadarabtámaszok (26) bal és jobb oldalt vagy az elektromos kéziszerszám elején is elhelyezhetőek. A rugalmas csatlakoztathatóság számos hosszabb és szélesebb változatot tesz lehetővé (lásd az G ábrát.

- Igény szerint dugja a munkadarabtámaszt (26) a befogókba (47) az elektromos kéziszerszámon vagy a második munkadarabtámasz befogóiba (48).

- Soha ne vigye az elektromos kéziszerszámot a munkadarabtámaszoknál fogva!
  Az elektromos kéziszerszám szállításához mindig csak a szállításra szolgáló alkatrészeket használja!

##

A rögzítőkerék (45) a beállított függőleges gérszöget rögzíti és a biztonságos üzemeltetéshez szükséges.

- Csavarja le a hatlapú anyát a menetes csapszegről (49).
- Csavarja fel a rögzítőkereket (45) az óramutató járásával megegyező irányba a menetes csapszegre (49), és húzza meg.

##

A beállítható ütközősínt (28) a fűrészelés előtt kell felszerelni.

- Tolja az ütközősínt (28) jobbra a fűrészlaptól a megfelelő horonyba, és húzza meg a reteszelőcsavart (44).
  Az ütközősín lapos részének befelé, a fűrészlaphoz kell mutatnia.