# Технические данные

Панельная пила |  | GCM 305-216 D | GCM 305-216 D
--- | --- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎ ‎3 601 M49 0..‎ | ‎ ‎3 601 M49 0B.‎
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1200 | 1200
Число оборотов холостого хода | об/мин | 5200 | 5200
Технология Soft Start |  | ● | ●
Тип лазера | нм | 650 | 650
| мВт | < 1 | < 1
Класс лазера |  | 2 | 2
ВесA) | кг | 16,8 | 16,8
Класс защиты |  | / II | / II
Размеры подходящих пильных дисков
Диаметр пильного диска D | мм | 216 | 216
Толщина тела диска | мм | 1,2−1,8 | 1,2−1,8
Диаметр отверстия d | мм | 30 | 25,4

A)

  Вес без кабеля для подключения к сети и без штепсельной вилки

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 220 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

Допустимые размеры заготовки (максимальные/минимальные): см. Допустимые размеры заготовки

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.