# Indstilling af vandrette geringsvinkler

## Indstilling af vandrette standardgeringsvinkler (se billedet J)

For hurtigere og mere præcist at kunne indstille ofte benyttede vandrette geringsvinkler er savbordet forsynet med hak (22):

venstre | højre
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Løsn låseknoppen (18), hvis den er spændt.
- Træk i armen (19), og drej savbordet (14), til det ønskede hak til højre eller venstre.
- Slip derefter armen. Armen skal falde rigtigt i hak.
- Spænd låseknoppen (18) igen.

## Indstilling af vilkårlige vandrette geringsvinkler (se billede K)

Den vandrette geringsvinkel kan indstilles i et område fra 48° (venstre side) til 48° (højre side).

- Løsn knoppen (18), hvis den er spændt.
- Træk i armen (19), og tryk samtidig på låseklemmen (17), til den går i indgreb i den dertil beregnede not. Derved kan savbordet bevæges frit.
- Drej savbordet (14) til højre eller venstre med knoppen, til vinkelviseren (58) viser den ønskede geringsvinkel.
- Spænd knoppen (18) igen.
- For at løsne armen (19) igen (til indstilling af vandrette standardgeringsvinkler) skal du trække armen opad.
  Låseklemmen (17) springer tilbage i sin oprindelige position, og armen (19) kan igen gå i indgreb i hakkene (22).