# Andmed müra kohta

Mürapäästuväärtused, määratud vastavalt normile EN IEC 62841-3-9.

Elektrilise tööriista A-korrigeeritud helirõhutase on tavaliselt: helirõhutase 95 dB(A); helivõimsustase 109 dB(A). Mõõtemääramatus K = 3 dB.

Kandke kuulmiskaitset!

Nendes juhistes toodud mürapäästu väärtus on mõõdetud standardse mõõte‌meetodiga ja seda saab kasutada elektriliste tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. See sobib ka vibratsioonitaseme esialgseks hindamiseks.

Toodud vibratsioonitase on tüüpiline elektrilise tööriista kasutamisel ettenähtud töödeks. Kui aga elektrilist töö‌riista kasutatakse muudeks töödeks, rakendatakse teisi tarvikuid või kui tööriista hooldus pole piisav, võib vibratsioonitase muutuda. Selle tagajärjel võib vibratsioonitase töötamise koguperioodil tunduvalt suureneda.

Vibratsiooni täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil seade oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle rakenda‌ma‌ta. Selle tagajärjel võib vibratsioonitase töötamise koguperioo‌dil tunduvalt väheneda.