# Montarea pieselor componente

- Dezambalaţi cu atenţie piesele din pachetul de livrare.
- Îndepărtaţi toate materialele de ambalare de pe scula electrică şi de pe accesoriile din pachetul de livrare.

- Pentru a-ţi uşura munca, ai în vedere ca la montarea elementelor sculei electrice din pachetul de livrare, aceasta să se afle în poziţia de transport.

##

Suporturile pentru piesa de prelucrat (26) pot fi poziţionate pe partea stângă, pe partea dreaptă sau în faţa sculei electrice. Sistemul flexibil de montaj permite o multitudine de variante de prelungire sau de extindere (consultă imaginea G).

- Introdu, după cum este necesar, suporturile pentru piesa de prelucrat (26) în sistemele de prindere (47) de pe scula electrică sau în sistemele de prindere (48) ale celui de-al doilea suport pentru piesa de prelucrat.

- Nu transporta niciodată scula electrică ţinând-o de suporturile pentru piesa de prelucrat.
  Pentru transportul sculei electrice utilizează numai dispozitivele de transport.

##

Roata de strângere (45) fixează unghiul de înclinare în plan vertical reglat şi este necesară pentru asigurarea unei funcţionări sigure.

- Desfiletează piuliţa hexagonală de pe bolţul filetat (49).
- Înşurubează roata de strângere (45) în sens orar pe bolţul filetat (49) şi strânge-o ferm.

##

Şina opritoare reglabilă (28) trebuie să fie montată înainte de începerea debitării.

- Împinge şina opritoare (28) pe partea dreaptă a pânzei de ferăstrău, în canelura corespunzătoare şi strânge ferm şurubul de blocare (44).
  Latura aplatizată a şinei opritoare trebuie să fie orientată spre interior, către pânza de ferăstrău.