# Namestitev sestavnih delov

- Vse priložene dele previdno vzemite iz embalaže.
- Z električnega orodja in priloženega pribora odstranite ves embalažni material.

- Za lažjo namestitev dobavljenih sestavnih delov naj bo električno orodje v transportnem položaju.

##

Podlagi za obdelovanec (26) je mogoče namestiti na levo, desno ali sprednjo stran električnega orodja. Prilagodljivi pritrdilni sistem omogoča številne različne postavitve za podaljšanje ali razširitev površine za obdelovanec (glejte sliko G).

- Po potrebi podlago za obdelovanec (26) namestite v vpetje (47) na električnem orodju ali vpetje (48) na drugi podlagi za obdelovanec.

- Električnega orodja ne prenašajte za podlagi za obdelovanec.
  Za premeščanje električnega orodja uporabljajte le priprave za premeščanje.

##

Blokirno kolesce (45) je namenjeno fiksiranju nastavljenega zajeralnega kota in je neobhodno potrebno za varno delovanje električnega orodja.

- Šestrobo matico odvijte z navojnega sornika (49).
- Blokirno kolesce (45) namestite na navojni sornik (49) z vrtenjem v desno in ga povsem privijte.

##

Nastavljiva prislonska letev (28) mora biti nameščena pred začetkom žaganja.

- Prislonsko letev (28) vstavite v ustrezen utor desno od žaginega lista in privijte blokirni vijak (44).
  Ploski del prislonske letve mora pri tem biti obrnjen proti žaginemu listu.