# Technické údaje

Pokosová pila se zákluzem |  | GCM 305-216 D | GCM 305-216 D
--- | --- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎ ‎3 601 M49 0..‎ | ‎ ‎3 601 M49 0B.‎
Jmenovitý příkon | W | 1 200 | 1 200
Otáčky naprázdno | ot/min | 5 200 | 5 200
Soft Start (pozvolný start) |  | ● | ●
Typ laseru | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Třída laseru |  | 2 | 2
HmotnostA) | kg | 16,8 | 16,8
Třída ochrany |  | / II | / II
Rozměry vhodných pilových kotoučů
Průměr pilového kotouče D | mm | 216 | 216
Tloušťka těla kotouče | mm | 1,2–1,8 | 1,2–1,8
Průměr otvoru d | mm | 30 | 25,4

A)

  Hmotnost bez síťového kabelu a bez síťové zástrčky

Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 220 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.

Přípustné rozměry obrobku (maximální/minimální): viz Přípustné rozměry obrobku

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.