# مشخصات فنی

اره مورب کشویی |  | GCM 305-216 D | GCM 305-216 D
--- | --- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎ ‎3 601 M49 0..‎ | ‎ ‎3 601 M49 0B.‎
توان ورودی نامی | W | 1200 | 1200
سرعت در حالت آزاد | min-1 | 5200 | 5200
Soft Start (استارت نرم) |  | ● | ●
نوع لیزر | nm | 650 | 650
| mW | ‎<1 | ‎<1
کلاس لیزر |  | 2 | 2
وزنA) | kg | 16,8 | 16,8
کلاس ایمنی |  | / II | / II
ابعاد تیغه های اره مناسب
قطر تیغه اره D | mm | 216 | 216
ضخامت تیغه اره | mm | 1,2−1,8 | 1,2−1,8
قطر سوراخ d | mm | 30 | 25,4

A)

  وزن بدون کابل اتصال برق و بدون دوشاخه برق

مقادیر برای ولتاژ نامی [U] 220 ولت می‌باشند. برای ولتاژ‌های مختلف و تولیدات مخصوص کشورها، ممکن است این مقادیر، متفاوت باشند.

ابعاد مجاز قطعه کار (حداکثر/حداقل): رجوع کنید به ابعاد مجاز برای قطعات کار

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.