# Caractéristiques ‌techniques

Scie à onglets radiale |  | GCM 305-216 D | GCM 305-216 D
--- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎ ‎3 601 M49 0..‎ | ‎ ‎3 601 M49 0B.‎
Puissance absorbée nominale | W | 1 200 | 1 200
Régime à vide | tr/min | 5 200 | 5 200
Soft Start (démarrage progressif) |  | ● | ●
Type de laser | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Classe laser |  | 2 | 2
PoidsA) | kg | 16,8 | 16,8
Indice de protection |  | / II | / II
Dimensions admissibles des lames de scie
Diamètre de lame D | mm | 216 | 216
Épaisseur de corps de lame | mm | 1,2−1,8 | 1,2−1,8
Diamètre d’alésage central d | mm | 30 | 25,4

A)

  Poids sans cordon d’alimentation ni fiche mâle

Ces indications sont valables pour une tension nominale [U] de 220 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.

Dimensions de pièces admissibles (maxi/mini) : voir Dimensions de pièce maximales admissibles

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.