# Préparation du travail

Pour pouvoir réaliser des coupes précises, il est nécessaire après une utilisation intensive de contrôler et, le cas échéant, de corriger les réglages de base de l’outil électroportatif.
Pour ce faire, il faut de l’expérience et des outils spéciaux.

Il est conseillé de confier ce travail à un centre de service après-vente Bosch agréé. Il effectuera ce travail rapidement et de façon fiable.

##

Les pièces longues et lourdes doivent être soutenues par des cales ou autre au niveau de leur extrémité libre.

La table de sciage peut être agrandie vers la gauche et vers la droite à l’aide des rallonges (25).

- Desserrez la vis de blocage (24).
- Tirez vers l’extérieur la rallonge (25) jusqu’à la longueur souhaitée.
- Pour bloquer la rallonge, resserrez la vis de blocage (24).

Avec leur système d’emboîtement pratique, les appuis de pièce (26) offrent de nombreuses possibilités d’extension vers les côtés ou vers l’avant.

- Emboîtez au gré des besoins les appuis de pièce (26) dans les logements (47) de l’outil électroportatif ou dans les logements (48) du second appui de pièce.

- Ne portez jamais l’outil électroportatif en le saisissant au niveau des appuis de pièce.
  Pour transporter l’outil électroportatif, ne le saisissez qu’au niveau des dispositifs de transport.

##

Pour effectuer des coupes d’onglets ou des coupes biaises, il est nécessaire (selon le sens de la coupe) de tirer vers l’extérieur ou de retirer complètement la butée réglable gauche ou droite (28).

Angle d’inclinaison (pour coupes dans le plan vertical) | Angle d’onglet (pour coupes dans le plan horizontal) |
--- | --- | ---
0°–22,5° (vers la gauche/vers la droite) | > 0° | Desserrez la vis de blocage gauche/droite (44). Tirez la butée réglable gauche/droite (28) à fond vers l’extérieur.
22,5°−47° (vers la gauche/vers la droite) | ≤ 48° (vers la droite/vers la gauche) | Desserrez la vis de blocage gauche/droite (44). Tirez la butée réglable gauche/droite (28) à fond vers l’extérieur. Soulevez la butée réglable.

##

Pour travailler en toute sécurité, prenez soin de toujours bien serrer la pièce.
N’utilisez pas l’outil électroportatif pour tronçonner des pièces qui sont trop petites pour être serrées correctement.

- Pressez fermement la pièce contre les rails de butée (28) et (27).
- Introduisez le serre-joint (41) fourni dans l’un des alésages prévus (42).
- Ajustez la tige filetée (40) du serre-joint à la hauteur de la pièce.
- Bloquez la pièce en serrant fermement la tige filetée (40).