# Ajustage du laser

Remarque : Pour tester le fonctionnement du laser, l’outil électroportatif doit être connecté à l’alimentation électrique.

- Pendant l’ajustage du laser (par ex. lors du déplacement du bras d’outil), n’actionnez jamais l’interrupteur Marche/Arrêt. Une mise en marche intempestive de l’outil électroportatif peut causer de graves blessures.

- Placez l’outil électroportatif dans la position de travail.
- Tournez la table de sciage (14) jusqu’à l’encoche (22) 0°. Le levier (19) doit s’encliqueter de manière perceptible dans l’encoche.

Pour pouvoir réaliser des coupes précises, contrôlez les faisceaux laser après chaque utilisation intensive et les réajuster si nécessaire.
Cette opération nécessite une certaine pratique et un outil spécial.
Il est conseillé de confier ce travail à un centre de service après-vente Bosch agréé. Il effectuera ce travail rapidement et de façon fiable.

##

- Tracez une ligne de coupe droite sur une pièce.
- À l’aide de la poignée (9), déplacez lentement le bras d’outil vers le bas.
- Orientez la pièce de façon à ce que les dents de la lame coïncident avec la ligne de coupe.
- Maintenez la pièce dans cette position et déplacez lentement le bras d’outil vers le haut.
- Serrez la pièce.
- Activez les faisceaux laser avec le bouton (6).

Les faisceaux laser doivent être sur toute la longueur, à droite comme à gauche, à la même distance de la ligne de coupe tracée sur la pièce, même lorsque le bras d’outil est déplacé vers le bas.

##

- Desserrez les deux vis (55) du cache de protection du laser (10) à l’aide de la clé six pans mâle (43).

##

- Desserrez la vis de fixation (56) (d’1 à 2 tours environ).
  Ne dévissez pas la vis complètement.
- Déplacez le boîtier du laser (57) vers la droite ou vers la gauche jusqu’à ce que les faisceaux laser ne dévient plus latéralement lorsque le bras d’outil est déplacé vers le bas.
- Maintenez le boîtier du laser (57) dans cette position et resserrez la vis de fixation (56).
- Refixer le cache de protection du laser (10).