# Szállítási rögzítő (lásd a E ábrát)

A (34) szállítási biztosító megkönnyíti az elektromos kéziszerszám szállítási kezelését a különböző alkalmazási helyekre való szállításnál.

## Az elektromos kéziszerszám kibiztosítása (munkavégzési helyzet)

- Nyomja kissé lefelé a (9) fogantyúnál fogva a szerszámkart, hogy tehermentesítse a (34) szállítási biztosítót.
- Húzza egészen ki a (34) szállítási biztosítót .
- Vezesse lassan felfelé a szerszámkart.

## Az elektromos kéziszerszám biztosítása (szállítási helyzet)

- Lazítsa ki a rögzítőcsavart (1), ha az beékelte a húzószerkezetet (2). Húzza egészen előre a szerszámkart, majd a húzószerkezet reteszeléséhez ismét szorítsa meg a rögzítőcsavart.
- Húzza felfelé a mélységütközőt (39).
- A fűrészasztal (14) reteszeléséhez húzza meg a rögzítőgombot (18).
- Hajtsa annyira le a fogantyúnál (9) fogva a szerszámkart, hogy a szállítási rögzítőt (34) teljesen be lehessen nyomni.

A szerszámkar most a szállításhoz biztonságosan reteszelve van.