# Подготовка за работа

За осигуряване на прецизни срезове след интензивно използване трябва да проверявате основните параметри на електроинструмента и при необходимост да ги коригирате.
За целта трябва да имате опит и съответните специализирани инструменти.

Тази дейност ще бъде извър‌шена бързо и качествено в оторизиран сервиз за елек‌троинструменти на Бош.

##

Свободните краища на дълги и тежки детайли трябва да бъдат подпирани по подходящ начин.

Масата на циркуляра може с помощта на удължаванията на масата на циркуляра (25) да се удължава наляво и надясно.

- Разхлбаете затегателния винт (24).
- Издърпайте удължаването на масата на циркуляра (25) до желаната дължина навън.
- За застопоряване на удължителя на работния плот отново затегнете болта (24).

Гъвкавата щекерна система на попорите за обработвания детайл (26) Ви позволява множество удължителни и разширителни варианти.

- Пъхнете според нуждата подпората за обработвания детайл (26) в поставките (47) върху електроинструмента или в поставките (48) на втората подпора за обработвания детайл.

- Никога не носете електроинструмента за подпорите за обработвания детайл.
  Използвайте при транспортиране на електроинструмента само транспортните съоръжения.

##

При рязане под наклон в хоризонтална и/или вертикална равнина трябва според посоката на рязане да изтеглите навън, респ. да отстраните изцяло лявата или дясната регулируемата опорна шина (28).

Вертикален ъгъл на скосяване | Хоризонтален ъгъл на скосяване |
--- | --- | ---
0°–22,5° (вляво/вдясно) | > 0° | Разхлабете левия/десния фиксиращ винт (44). Издърпайте докрай навън лявата/дясната регулируема опорна шина (28).
22,5°−47° (вляво/вдясно) | ≤ 48° (вляво/вдясно) | Разхлабете левия/десния фиксиращ винт (44). Издърпайте докрай навън лявата/дясната регулируема опорна шина (28). Извадете нагоре регулируемата опорна шина.

##

За осигуряване на оптимална сигурност на работа трябва винаги да застопорявате детайла.
Не обработвайте детайли, които са твърде малки, за да бъдат застопорени механично.

- Притискайте разрязвания детайл здраво към опорните шини (28) и (27).
- Вкарайте включената в окомплектовката винтова скоба (41) в един от предвидените за целта отвори (42).
- Настройте резбовия вал (40) на винтовата стяга спрямо височината на обработвания детайл.
- Затегнете здраво резбовия вал (40) и така захванете детайла.