# Instructions d’utilisation

##

Deux faisceaux laser matérialisent la ligne de coupe sur la pièce. Ceci vous permet de positionner la pièce avec précision sans devoir ouvrir le capot de protection à mouvement pendulaire.

- Activez le faisceau laser avec l’interrupteur (6).
- Orientez la pièce de façon à ce que votre marquage se trouve entre les deux lignes laser.

Remarque : Assurez-vous avant chaque découpe que la largeur de coupe est correctement matérialisée par le faisceau laser (voir voir Ajustage du laser. Les faisceaux laser risquent en effet de se déplacer quelque peu suite par ex. aux vibrations générées lors d’une utilisation intensive.

##

Dimensions maximales des pièces :

Angle d’onglet (coupes dans plan horizontal) | Angle d’inclinaison (coupes dans plan vertical) | Hauteur x largeur [mm]
--- | --- | ---
0° | 0° | 70 x 305
45° (vers la gauche/vers la droite) | 0° | 70 x 215
45° (vers la gauche) | 45° (vers la gauche) | 42 x 215
45° (vers la droite) | 45° (vers la droite) | 20 x 215
0° | 45° (vers la gauche) | 42 x 305
0° | 45° (vers la droite) | 20 x 305

Dimensions minimales des pièces (= toutes les pièces qui peuvent être serrées au moyen du serre-joint (41) fourni, à gauche ou à droite de la lame) : 100 x 40 mm (longueur x largeur)

Profondeur de coupe maximale (0°/0°) : 70 mm

##

La position de la butée de profondeur doit être modifiée si vous voulez scier une rainure.

- Basculez la butée de profondeur (39) vers l’avant.
- Basculez le bras d’outil dans la position souhaitée en agissant sur la poignée (9).
- Tournez la vis d’ajustage (38) jusqu’à ce que l’extrémité de la vis touche la butée de profondeur (39).
- Déplacez le bras d’outil lentement vers le haut.

##

Pour scier facilement des pièces à la même longueur, il est recommandé d’utiliser la butée de longueur gauche ou droite (36).

- Tournez la butée de profondeur (36) vers le haut.
- Réglez la rallonge (25) à la longueur désirée.

##

Une attention particulière doit être portée aux pièces incurvées ou rondes. Il est indispensable de bien les fixer pour qu’elles ne glissent pas. Le long de la ligne de coupe, il ne doit apparaître aucun espace entre la pièce, la butée et la table de sciage.

Confectionnez si nécessaire des fixations spéciales.

##

Les pare-éclats (16) peuvent s’user lors d’une utilisation prolongée de l’outil électroportatif.

Remplacez les pare-éclats usagés.

- Placez l’outil électroportatif dans la position de travail.
- Dévissez les vis (54) avec un tournevis cruciforme et retirez l’ancien pare-éclats (16).
- Insérez le nouveau pare-éclats puis resserrez les vis de fixation (54).