# Technische gegevens

Radiaalzaag |  | GCM 305-216 D | GCM 305-216 D
--- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎ ‎3 601 M49 0..‎ | ‎ ‎3 601 M49 0B.‎
Nominaal opgenomen vermogen | W | 1200 | 1200
Onbelast toerental | min–1 | 5200 | 5200
Soft Start |  | ● | ●
Lasertype | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Laserklasse |  | 2 | 2
GewichtA) | kg | 16,8 | 16,8
Isolatieklasse |  | / II | / II
Afmetingen voor geschikte zaagbladen
Zaagbladdiameter D | mm | 216 | 216
Zaagbladdikte | mm | 1,2−1,8 | 1,2−1,8
Asgatdiameter d | mm | 30 | 25,4

A)

  Gewicht zonder netsnoer en zonder netstekker

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 220 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.

Toegestane werkstukafmetingen (maximaal/minimaal): zie Toegestane werkstukafmetingen

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.