# Date tehnice

Ferăstrău circular staţionar |  | GCM 305-216 D | GCM 305-216 D
--- | --- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎ ‎3 601 M49 0..‎ | ‎ ‎3 601 M49 0B.‎
Putere nominală | W | 1200 | 1200
Turaţie în gol | rot/min | 5200 | 5200
Soft Start |  | ● | ●
Tip laser | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Clasa laser |  | 2 | 2
GreutateA) | kg | 16,8 | 16,8
Clasa de protecţie |  | / II | / II
Dimensiuni pentru pânzele de ferăstrău adecvate
Diametru pânză de ferăstrău D | mm | 216 | 216
Grosimea corpului pânzei de ferăstrău | mm | 1,2−1,8 | 1,2−1,8
Diametru orificiu de prindere d | mm | 30 | 25,4

A)

  Greutate fără cablu de racordare la reţea şi fără fişă de reţea

Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 220 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele de execuţie specifice anumitor ţări, aceste specificaţii pot varia.

Dimensiuni admise pentru piesele de prelucrat (maxime/minime): vezi Dimensiuni admise pentru piesele de lucru

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.