# Techniniai duomenys

Stacionarusis diskinis pjūklas |  | GCM 305-216 D | GCM 305-216 D
--- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎ ‎3 601 M49 0..‎ | ‎ ‎3 601 M49 0B.‎
Nominali naudojamoji galia | W | 1200 | 1200
Tuščiosios eigos sūkių skaičius | min–1 | 5200 | 5200
„Soft Start“ |  | ● | ●
Lazerio tipas | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Lazerio klasė |  | 2 | 2
SvorisA) | kg | 16,8 | 16,8
Apsaugos klasė |  | / II | / II
Tinkamų pjūklo diskų matmenys
Pjūklo disko skersmuo D | mm | 216 | 216
Pjūklo disko korpuso storis | mm | 1,2−1,8 | 1,2−1,8
Kiaurymės skersmuo d | mm | 30 | 25,4

A)

  Svoris be maitinimo laido ir be kištuko

Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 220 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.

Leidžiamieji ruošinio matmenys (maksimalūs/minimalūs): žr. Leistini ruošinio matmenys

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.