# Componentes principales

La numeración de los componentes representados se refiere a la imagen de la herramienta eléctrica en la página ilustrada.

(1) | Tornillo de fijación del dispositivo de desplazamiento
(2) | Dispositivo de desplazamiento
(3) | Empuñadura de transporte
(4) | Cubierta protectora
(5) | Interruptor de conexión/desconexión para luz de trabajo
(6) | Interruptor de conexión/desconexión para láser (marca de línea de corte)
(7) | Bloqueo de conexión para interruptor de conexión/desconexión
(8) | Interruptor de conexión/desconexión
(9) | Empuñadura
(10) | Tapa de protección del láser
(11) | Abertura de salida del rayo láser
(12) | Cubierta protectora pendular
(13) | Rodillo de deslizamiento
(14) | Mesa de corte
(15) | Taladros de sujeción
(16) | Placa de inserción
(17) | Clip de enclavamiento
(18) | Mango de bloqueo para ángulos de inglete discrecionales (horizontal)
(19) | Palanca para ajuste de ángulos de inglete estándar (horizontal)
(20) | Protección contra vuelco
(21) | Señal de aviso láser
(22) | Muescas para ángulos de inglete estándar (horizontales)
(23) | Escala para ángulo de inglete (horizontal)
(24) | Tornillo de fijación para prolongación de mesa
(25) | Prolongación de mesa
(26) | Soporte de la pieza de trabajo (flexible enchufable)
(27) | Regleta tope fija
(28) | Riel de tope ajustable
(29) | Escala para ángulos de inglete (vertical)
(30) | Indicador de ángulos de inglete (vertical)
(31) | Protección contra virutas
(32) | Hoja de sierra
(33) | Bloqueo del husillo
(34) | Seguro para transporte
(35) | Estribo antivuelco
(36) | Tope longitudinal
(37) | Bolsa para polvo
(38) | Tornillo de reglaje del tope de profundidad
(39) | Tope de profundidad
(40) | Barra roscada
(41) | Tornillo de apriete
(42) | Taladros para tornillos de apriete
(43) | Llave macho hexagonal/destornillador para tornillos ranurados
(44) | Tornillo de retención de la regleta tope ajustable
(45) | Rueda de sujeción para ángulos de inglete (vertical)
(46) | Palanca de retención para ángulos de inglete (vertical)
(47) | Alojamiento del soporte de la pieza de trabajo (en la herramienta eléctrica)
(48) | Alojamiento para segundo soporte de la pieza de trabajo (en el soporte de la pieza de trabajo)
(49) | Perno roscado
(50) | Adaptador de aspiración
(51) | Tornillo con hexágono interior para sujeción de la hoja de sierra
(52) | Brida de apriete
(53) | Brida de apriete interior
(54) | Tornillo de fijación para placa de inserción
(55) | Tornillo de la tapa de protección del láser
(56) | Tornillo de fijación para la carcasa del láser
(57) | Carcasa del láser
(58) | Indicador de ángulos de inglete (horizontales)
(59) | Tornillo de indicador de ángulos (horizontal)
(60) | Tornillo de indicador de ángulos (vertical)
(61) | Cavidades