# Technical Data

Sliding Mitre Saw |  | GCM 305-216 D | GCM 305-216 D
--- | --- | --- | ---
Article number |  | ‎ ‎3 601 M49 0..‎ | ‎ ‎3 601 M49 0B.‎
Rated power input | W | 1200 | 1200
No-load speed | min–1 | 5200 | 5200
Soft Start |  | ● | ●
Laser type | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Laser class |  | 2 | 2
WeightA) | kg | 16.8 | 16.8
Protection class |  | / II | / II
Dimensions of suitable saw blades
Saw blade diameter D | mm | 216 | 216
Base blade thickness | mm | 1.2−1.8 | 1.2−1.8
Hole diameter d | mm | 30 | 25.4

A)

  Weight without mains connection cable and without mains plug

The specifications apply to a rated voltage [U] of 220 V. These specifications may vary at different voltages and in country-specific models.

Permitted workpiece dimensions (maximum/minimum): see Permissible workpiece dimensions

Values can vary depending on the product, scope of application and environmental conditions. To find out more, visit www.bosch-professional.com/wac.