# Включение электроинструмента

- Учитывайте напряжение в сети! Напряжение источника питания должно соответствовать данным на заводской табличке электроинструмента.

- Всегда затягивайте ручку-фиксатор (18) и зажимное колесико (45) перед началом пиления. Иначе пильный диск может перекоситься в заготовке.

##

Подсветка улучшает видимость в непосредственной зоне работы. Вы можете добиться наилучших результатов пиления, включив подсветку одновременно с обозначением линии распила лазерным лучом.

- Включайте подсветку выключателем (5).

- Не смотрите прямо на подсветку, она может Вас ослепить.

##

- Чтобы включить электроинструмент сначала передвиньте блокиратор выключателя (7) в среднее положение, а затем удерживайте выключатель (8) нажатым.

Указание: Из соображений безопасности выключатель (8) не может быть зафиксирован и при работе следует постоянно нажимать на него.

##

- Для выключения отпустите выключатель (8).

##

Технология Soft Start ограничивает мощность при включении электроинструмента и дает возможность работы от розетки на 16 А.

Указание: Если электроинструмент сразу после включения работает с полным числом оборотов, технология Soft Start не функционирует. Электроинструмент нужно немедленно отправить в сервисную мастерскую.