# Nastavitev laserja

Opomba: za preizkus delovanja laserja mora biti električno orodje priključeno na električno napajanje.

- Med nastavljanjem laserja (npr. pri premikanju roke orodja) nikoli ne smete vklopiti stikala za vklop/izklop. Nenameren zagon električnega orodja lahko povzroči poškodbe.

- Električno orodje namestite v delovni položaj.
- Rezalno mizo (14) zavrtite do zareze (22) za 0°. Ročica (19) se mora občutno zaskočiti v zarezo.

Da zagotovite natančne reze, morate po intenzivni uporabi preveriti laserske žarke in jih po potrebi ponovno nastaviti.
Za to potrebujete izkušnje in ustrezno orodje.
To delo bo hitro in zanesljivo opravil Boschev servis.

##

- Na obdelovanec narišite ravno linijo reza.
- Ročico orodja z ročajem (9) počasi pomaknite navzdol.
- Obdelovanec postavite tako, da so zobje žaginega lista poravnani z linijo reza.
- Obdelovanec pridržite v tem položaju in roko orodja počasi dvignite.
- Vpnite obdelovanec.
- S stikalom (6) vklopite laserske žarke.

Laserski žarki morajo biti na celotni dolžini levo ali desno v istem razmaku od narisane linije reza na obdelovancu, tudi ko ročico orodja vodite navzdol.

##

- Oba vijaka (55) pokrova laserja (10) odvijte s šestrobim ključem/ploskim izvijačem (43) in odstranite pokrov laserja.

##

- Sprostite pritrdilni vijak (56) (pribl. 1–2 obrata).
  Vijaka ne smete popolnoma izviti.
- Premaknite ohišje laserja (57) v desno ali levo, da se laserski žarki pri premikanju ročice orodja navzdol ne bodo več stransko odklonili.
- Ohišje laserja (57) držite v tem položaju in ponovno zategnite pritrdilni vijak (56).
- Ponovno pritrdite zaščitni pokrov laserja (10).