# Pianificazione operativa

Per garantire tagli precisi, dopo un impiego intensivo dell’elettroutensile, verificarne le regolazioni base e, all’occorrenza, modificarle.
Per eseguire tali operazioni, occorrono esperienza ed appositi attrezzi speciali.

Un Punto di Servizio Clienti post-vendita Bosch eseguirà tale operazione in modo veloce ed affidabile.

##

Pezzi in lavorazione lunghi e pesanti devono essere supportati oppure appoggiati all’estremità libera.

Il banco sega può essere allungato verso sinistra e verso destra mediante le apposite prolunghe (25).

- Allentare la vite di serraggio (24).
- Estrarre la prolunga per banco sega (25) verso l’esterno, sino alla lunghezza desiderata.
- Per fissare la prolunga del banco sega, stringere nuovamente la vite di serraggio (24).

Il sistema di inserimento flessibile dei supporti per i pezzi in lavorazione (26) consente numerose varianti di prolunga o espansione.

- Inserire a seconda delle esigenze il supporto per i pezzi in lavorazione (26) negli attacchi (47) sull’elettroutensile o negli attacchi (48) del secondo supporto per i pezzi in lavorazione.

- Non trasportare mai l’elettroutensile dai supporti per i pezzi in lavorazione.
  Per il trasporto dell’elettroutensile, utilizzare esclusivamente i dispositivi di trasporto.

##

In caso di tagli obliqui orizzontali e/o verticali sarà necessario, in base alla direzione di taglio, estrarre verso l’esterno la guida di battuta regolabile sinistra o destra (28), oppure rimuoverla completamente.

Angolo obliquo verticale | Angolo obliquo orizzontale |
--- | --- | ---
0°–22,5° (a sinistra/a destra) | > 0° | Allentare la vite di bloccaggio sinistra/destra (44). Estrarre completamente la guida di battuta regolabile sinistra/destra (28).
22,5°−47° (a sinistra/a destra) | ≤ 48° (a sinistra/a destra) | Allentare la vite di bloccaggio sinistra/destra (44). Estrarre completamente la guida di battuta regolabile sinistra/destra (28). Rimuovere la guida di battuta regolabile sollevandola.

##

Per poter garantire una sicurezza ottimale sul posto di lavoro, il pezzo in lavorazione deve sempre essere bloccato in posizione.
Non lavorare mai pezzi che risultano troppo piccoli da serrare.

- Premere saldamente il pezzo in lavorazione contro le guide di battuta (28) e (27).
- Innestare il morsetto a vite (41) in dotazione in uno degli appositi fori (42).
- Adattare l’asta filettata (40) del morsetto a vite all’altezza del pezzo in lavorazione.
- Serrare saldamente l’asta filettata (40) per fissare il pezzo in lavorazione.