# Dados técnicos

Serra para painéis |  | GCM 305-216 D | GCM 305-216 D
--- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎ ‎3 601 M49 0..‎ | ‎ ‎3 601 M49 0B.‎
Potência nominal absorvida | W | 1200 | 1200
N.º de rotações em vazio | r.p.m. | 5200 | 5200
Soft Start |  | ● | ●
Tipo de laser | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Classe de laser |  | 2 | 2
PesoA) | kg | 16,8 | 16,8
Classe de proteção |  | / II | / II
Medidas de discos de serra apropriados
Diâmetro do disco de serra D | mm | 216 | 216
Espessura da base do disco | mm | 1,2−1,8 | 1,2−1,8
Diâmetro do furo d | mm | 30 | 25,4

A)

  Peso sem cabo de ligação à rede e sem ficha de rede

As indicações valem para tensões nominais [U] de 220 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

Dimensões admissíveis da peça (máximo/mínimo): ver Dimensões admissíveis da peça a ser trabalhada

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.