# Réglage d’angles d’inclinaison pour coupes biaises

Il est possible de régler des angles d’inclinaison de 47° (vers la gauche) à 47° (vers la droite).

La table de sciage comporte des positions indexées permettant de sélectionner rapidement et avec précision les angles d’inclinaison les plus courants (0°, 22,5° et 45°).

- Assurez-vous que la roue de serrage (45) est montée voir Montage de la roue de serrage (voir figure A2).

## Réglage d’angles d’inclinaison standards (voir figure L)

- Tirez les butées réglables (28) à fond vers l’extérieur ou retirez-les complètement .
- Desserrez la roue de serrage (45).
- Tirez le levier de blocage (46) vers l’extérieur et enclenchez-le dans la position roue libre.
  Cela permet d’utiliser la totalité de la plage d’angles d’inclinaison (vers la gauche et vers la droite).
- En agissant sur la poignée (9), basculez le bras d’outil vers la gauche ou vers la droite jusqu’à ce que l’indicateur d’angle (30) indique l’angle d’inclinaison standard souhaité.
- Tournez le levier de blocage (46). Le levier de blocage doit s’enclencher de manière perceptible dans la position correspondant à l’angle d’inclinaison standard voulu.
- Resserrez la roue de serrage (45).

## Réglage d’angles d’inclinaison quelconques (pour coupes biaises)

- Tirez les butées réglables (28) à fond vers l’extérieur ou retirez-les complètement .
- Desserrez la roue de serrage (45).
- Tirez le levier de blocage (46) vers l’extérieur et enclenchez-le dans la position roue libre.
  Cela permet d’utiliser la totalité de la plage d’angles d’inclinaison (vers la gauche et vers la droite).
- En agissant sur la poignée (9), basculez le bras d’outil vers la gauche ou vers la droite jusqu’à ce que l’indicateur d’angle (30) indique l’angle d’inclinaison voulu.
- Resserrez la roue de serrage (45).