# Uvedenie do prevádzky

- Venujte pozornosť napätiu elektrickej siete! Napätie zdroja elektrického prúdu sa musí zhodovať s údajmi na typovom štítku elektrického náradia.

- Aretačný gombík (18) a upínacie koliesko (45) pred pílením vždy pevne utiahnite. Pílový kotúč by sa inak mohol v obrobku spriečiť.

##

Pracovné osvetlenie zlepšuje viditeľnosť v bezprostrednej pracovnej oblasti. Mimoriadne dobré výsledky rezania môžete dosiahnuť, ak používate pracovné svetlo spolu s označením línie rezu pomocou laserových lúčov.

- Zapnite pracovné svetlo pomocou vypínača (5).

- Nepozerajte priamo do pracovného svetla, mohlo by vás oslepiť.

##

- Aby ste elektrické náradie zapli, posuňte najprv blokovanie zapínania (7) do stredu a potom stlačte vypínač (8) a podržte ho stlačený.

Upozornenie: Z bezpečnostných dôvodov sa vypínač (8) nedá zaaretovať, ale musí zostať počas prevádzky stále stlačený.

##

- Na vypnutie uvoľnite vypínač (8).

##

Soft Start obmedzuje výkon pri zapnutí elektrického náradia a umožňuje jeho prevádzku s istením 16 A.

Upozornenie: Ak sa toto elektrické náradie hneď po zapnutí rozbehne na plné otáčky, Soft Start je pokazený. Elektrické náradie sa musí ihneď zaslať do autorizovanej servisnej opravovne.