# Tekniset tiedot

Katkaisu- ja jiirisaha |  | GCM 305-216 D | GCM 305-216 D
--- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎ ‎3 601 M49 0..‎ | ‎ ‎3 601 M49 0B.‎
Nimellisottoteho | W | 1 200 | 1 200
Tyhjäkäyntikierrosluku | min-1 | 5 200 | 5 200
Soft Start (pehmeä käynnistystoiminto) |  | ● | ●
Lasertyyppi | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Laserluokka |  | 2 | 2
PainoA) | kg | 16,8 | 16,8
Suojausluokka |  | / II | / II
Sopivien sahanterien mitat
Sahanterän halkaisija D | mm | 216 | 216
Terärungon paksuus | mm | 1,2−1,8 | 1,2−1,8
Reiän halkaisija d | mm | 30 | 25,4

A)

  Paino ilman verkkovirtajohtoa ja pistotulppaa

Tiedot koskevat 220 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.

Työkappaleen sallitut mitat (maks./min.): katso Työkappaleen sallitut mitat

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.