# Ibrugtagning

- Kontroller netspændingen! Strømkildens spænding skal stemme overens med angivelserne på el-værktøjets typeskilt.

- Spænd altid knoppen (18)og klemhjulet (45)godt før savning. Ellers kan savklingen sætte sig fast i emnet.

##

Arbejdslyset forbedrer synsforholdene i det umiddelbare arbejdsområde. Du kan opnå særligt gode saveresultater ved at bruge arbejdslyset sammen med laserstrålernes markering af snitlinjen.

- Tænd for arbejdslyset med knappen (5).

- Se ikke direkte ind i arbejdslyset, det kan blænde dig.

##

- For at tænde el-værktøjet skal du først skubbe kontaktspærren (7) frem til midten og derefter trykke tænd/sluk-knappen (8) ind og holde den inde.

Bemærk: Af sikkerhedsgrunde kan tænd/sluk-knappen (8) ikke fastlåses, men skal trykkes ned og holdes nede, så længe saven er i drift.

##

- Når du vil slukke, skal du slippe tænd/sluk-knappen (8).

##

Funktionen Soft Start begrænser ydelsen, når el‑værktøjet tændes, og muliggør driften til en 16 A‑sikring.

Bemærk! Kører el-værktøjet med fuldt omdrejningstal umiddelbart efter start, fungerer Soft Start ikke. El-værktøjet skal omgående sendes til service.