# Tekniske data

Kapp- og gjæringssag |  | GCM 305-216 D | GCM 305-216 D
--- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎ ‎3 601 M49 0..‎ | ‎ ‎3 601 M49 0B.‎
Opptatt effekt | W | 1200 | 1200
Tomgangsturtall | o/min | 5200 | 5200
Soft Start |  | ● | ●
Lasertype | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Laserklasse |  | 2 | 2
VektA) | kg | 16,8 | 16,8
Kapslingsgrad |  | / II | / II
Egnede sagbladmål
Sagbladdiameter D | mm | 216 | 216
Stambladtykkelse | mm | 1,2−1,8 | 1,2−1,8
Hulldiameter d | mm | 30 | 25,4

A)

  Vekt uten strømkabel og uten nettstøpsel

Informasjonen gjelder for nominell spenning [U] på 220 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

Tillatte emnemål (maksimums-/minimumsmål): se Godkjente arbeidsstykkemål

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.