# Uvedení do provozu

- Dbejte na správné síťové napětí! Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku elektronářadí.

- Zajišťovací knoflík (18) a aretační kolečko (45) před řezáním vždy pevně utáhněte. Jinak se může pilový kotouč v obrobku vzpříčit.

##

Pracovní světlo zlepšuje viditelnost v bezprostřední pracovní oblasti. Mimořádně dobrých výsledků řezání můžete dosáhnout tím, že použijete pracovní světlo společně s vyznačením čáry řezu pomocí laserových paprsků.

- Zapněte pracovní světlo vypínačem (5).

- Nedívejte se přímo do pracovního osvětlení, může vás oslnit.

##

- Pro zapnutí elektrického nářadí nejprve přesuňte blokování zapnutí (7) doprostřed a poté stiskněte vypínač (8) a držte ho stisknutý.

Upozornění: Z bezpečnostních důvodů nelze spínač (8) zaaretovat, nýbrž musí zůstat během provozu neustále stlačený.

##

- Pro vypnutí uvolněte spínač (8).

##

Soft Start omezuje výkon při zapnutí elektrického nářadí a umožňuje provoz s pojistkou 16 A.

Upozornění: Běží-li elektrické nářadí ihned po zapnutí s plným počtem otáček, došlo k selhání omezení Soft Startu. Elektrické nářadí musí být neprodleně zasláno do servisu.