# Puštanje u rad

- Obratite pažnju na napon mreže! Napon strujnog izvora mora biti usaglašen sa podacima na tipskoj tablici električnog alata.

- Uvek dobro pritegnite točkić za fiksiranje (18) i stezni točak (45) pre testerisanja. List testere se može inače iskositi u radnom komadu.

##

Radno svetlo poboljšava uslove vidljivosti u neposrednom radnom okruženju. Posebno dobre rezultate pri testerisanju možete postići korišćenjem radnog svetla zajedno sa označavanjem linije reza laserskim zracima.

- Uključite radno svetlo pomoću prekidača (5).

- Ne gledajte direktno u radno svetlo, možete se zaslepiti.

##

- Za uključivanje električnog alata prvo pomerite blokadu uključivanja (7) na sredinu, a zatim pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (8) i držite ga pritisnutim.

Napomena: Iz bezbednosnih razloga, prekidač za uključivanje/isključivanje (8) se ne može blokirati, nego mora stalno da bude pritisnut tokom rada.

##

- Za isključivanje otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje (8).

##

Soft Start ograničava snagu pri uključivanju električnog alata i omogućava rad sa osiguračem od 16 A.

Napomena: Ako električni alat radi odmah posle uključivanja sa punim brojem obrtaja, Soft Start je u kvaru. Električni alat mora bez odlaganja da se pošalje u servis.