# Technische Daten

Paneelsäge |  | GCM 305-216 D | GCM 305-216 D
--- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎ ‎3 601 M49 0..‎ | ‎ ‎3 601 M49 0B.‎
Nennaufnahmeleistung | W | 1200 | 1200
Leerlaufdrehzahl | min-1 | 5200 | 5200
Soft Start |  | ● | ●
Lasertyp | nm | 650 | 650
| mW | <1 | <1
Laserklasse |  | 2 | 2
GewichtA) | kg | 16,8 | 16,8
Schutzklasse |  | / II | / II
Maße für geeignete Sägeblätter
Sägeblattdurchmesser D | mm | 216 | 216
Stammblattdicke | mm | 1,2−1,8 | 1,2−1,8
Bohrungsdurchmesser d | mm | 30 | 25,4

A)

  Gewicht ohne Netzanschlussleitung und ohne Netzstecker

Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 220 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

Zulässige Werkstückmaße (maximal/minimal): siehe Zulässige Werkstückmaße

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.