# Tehnični podatki

Žaga za rezanje panelnih plošč |  | GCM 305-216 D | GCM 305-216 D
--- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎ ‎3 601 M49 0..‎ | ‎ ‎3 601 M49 0B.‎
Nazivna moč | W | 1200 | 1200
Število vrtljajev v prostem teku | min–1 | 5200 | 5200
Soft Start (Mehki zagon) |  | ● | ●
Vrsta laserja | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Razred laserja |  | 2 | 2
TežaA) | kg | 16,8 | 16,8
Razred zaščite |  | / II | / II
Dimenzije primernih žaginih listov
Premer žaginega lista D | mm | 216 | 216
Debelina osnovne plošče | mm | 1,2−1,8 | 1,2−1,8
Premer izvrtine d | mm | 30 | 25,4

A)

  Teža brez omrežnega kabla in vtiča

Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 220 V. Pri drugih napetostih in posebnih regijskih različicah orodja se lahko ti podatki razlikujejo.

Dovoljene mere obdelovanca (največje/najmanjše): glejte Dovoljene mere obdelovanca

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.