# Pregătirea lucrului

Pentru asigurarea unor tăieri precise, după o utilizare intensivă, trebuie să verificaţi reglajele de bază ale sculei electrice, iar dacă este cazul, să le refaceţi.
În acest scop, aveţi nevoie de experienţă şi de o sculă specială corespunzătoare.

Această operaţie se execută rapid şi fiabil la un centru de service Bosch.

##

Piesele de prelucrat lungi şi grele trebuie proptite sau sprijinite la capătul liber.

Masa de lucru pentru ferăstrău poate fi prelungită spre stânga şi spre dreapta cu ajutorul prelungirilor (25) ale acesteia.

- Desfiletează şurubul de fixare (24).
- Trageţi complet afară prelungirea mesei de lucru pentru ferăstrău (25) până la lungimea dorită.
- Pentru fixarea prelungirii mesei de lucru pentru ferăstrău, strângeţi din nou şurubul de fixare (24).

Sistemul flexibil de montaj al suporturilor pentru piesa de prelucrat (26) permite o multitudine de variante de prelungire sau de extindere.

- Introdu, după cum este necesar, suporturile pentru piesa de prelucrat (26) în sistemele de prindere (47) de pe scula electrică sau în sistemele de prindere (48) ale celui de-al doilea suport pentru piesa de prelucrat.

- Nu transporta niciodată scula electrică ţinând-o de suporturile pentru piesa de prelucrat.
  Pentru transportul sculei electrice utilizează numai dispozitivele de transport.

##

La debitarea de unghiuri de înclinare în plan orizontal şi/sau vertical, trebuie să tragi spre exterior, respectiv să scoţi complet, în funcţie de direcţia de tăiere, şina opritoare reglabilă din partea stângă sau dreaptă (28).

Unghi de înclinare în plan vertical | Unghi de înclinare în plan orizontal |
--- | --- | ---
0°–22,5° (stânga/dreapta) | > 0° | Desfiletează şurubul de blocare (44) din partea stângă/dreaptă. Extrage complet şina opritoare reglabilă din partea stângă/dreaptă (28).
22,5°−47° (stânga/dreapta) | ≤ 48° (stânga/dreapta) | Desfiletează şurubul de blocare (44) din partea stângă/dreaptă. Extrage complet şina opritoare reglabilă din partea stângă/dreaptă (28). Ridică şina opritoare reglabilă şi trage-o în sus.

##

Pentru garantarea unei siguranţe optime de lucru, piesa de prelucrat trebuie să fie întotdeauna bine fixată.
Nu prelucra piese care sunt prea mici pentru a putea fi fixate.

- Apasă ferm piesa de prelucrat pe şinele opritoare (28) şi (27).
- Introdu menghina din pachetul de livrare (41) într‑una din găurile (42) prevăzute în acest scop.
- Reglează bara filetată (40) a menghinei în funcţie de înălţimea piesei de prelucrat.
- Strânge ferm bara filetată (40) pentru a fixa astfel piesa de prelucrat.