# راهنمائی‌های عملی

##

دو اشعه لیزر به شما عرض برش تیغه اره را نشان می دهند. از این طریق می توانید قطعه کار را برای اره کاری، دقیقا جایگذاری کنید، بدون اینکه قاب محافظ پاندولی را باز کنید.

- بدین منظور پرتوی لیزر را همراه با کلید (6) روشن کنید.
- علامتگذاری خود را روی قطعه کار بین هر دو اشعه لیزر تنظیم کنید.

نکته: کنترل کنید که خط برش همچنان درست نشان داده می شود رجوع کنید به تنظیم کردن لیزر. اشعه های لیزر می توانند به عنوان مثال از طریق لرزش به هنگام کاربری شدید تغییر کنند.

##

حداکثر قطعات کار:

زاویه مورب افقی | زاویه مورب عمودی | ارتفاع x عرض [mm]
--- | --- | ---
0° | 0° | ‎70 x 305‎
45° (چپ/راست) | 0° | ‎70 x 215‎
45° (چپ) | 45° (چپ) | ‎42 x 215‎
45° (راست) | 45° (راست) | ‎20 x 215‎
0° | 45° (چپ) | ‎42 x 305‎
0° | 45° (راست) | ‎20 x 305‎

حداقل قطعات کار (= همه قطعات کاری که می توان آنها را با گیره پیچی ارسالی (41) طرف چپ یا راست تیغه اره محکم کرد): ‎100 x 40 mm‎ (طول x عرض)

حداکثر عمق برش (0‎°/0°):‏ ‎70 mm‎

##

برای ایجاد یک شیار، باید خط کش تعیین عمق سوراخ را تنظیم نمود.

- خط کش تعیین عمق سوراخ (39) را به سمت بیرون بچرخانید.
- بازوی ابزار روی دستگیره (9) را به موقعیت دلخواه بچرخانید.
- پیچ تنظیم (38) را آنقدر بچرخانید که انتهای پیچ، با خط کش تعیین عمق سوراخ (39) تماس پیدا کند.
- بازوی ابزار را آهسته به سمت بالا هدایت کنید.

##

جهت اره کردن آسان قطعات کار با طول یکسان، می توانید از قطعه نگهدارنده انتهای قطعه کار سمت چپ یا راست (36) استفاده کنید.

- نگهدارنده انتهای قطعه کار (36) را به بالا بچرخانید.
- میز کشویی برای گسترش کفی اره (25) را به اندازه طول مورد نظر قطعه کار تنظیم کنید.

##

در بریدن قطعات کاری خمیده یا قطعات گرد، باید با مهار کردن صحیح از لغزیدن قطعه کار جلوگیری کنید. در خط برش نباید هیچ فاصله یا شکافی مابین قطعه کار، خط کش راهنما و میز اره وجود داشته باشد.

در صورت لزوم باید یک گیره نگهدارنده ویژه درست کنید.

##

صفحات (16) ممکن است بعد از استفاده طولانی از دستگاه، مستهلک شوند.

صفحه های آسیب دیده را تعویض کنید.

- ابزار برقی را در وضعیت آماده به کار قرار دهید.
- پیچ ها (54) را با پیچ گوشتی چهارسوی رایج در بازار باز و صفحه مونتاژ قدیمی (16) را بردارید.
- صفحه مونتاژ جدید را قرار دهید و پیچ ها (54) را دوباره محکم کنید.