# Förberedande arbeten

För att kunna garantera exakta snitt måste efter intensiv användning elverktygets grundinställningar kontrolleras och eventuellt justeras.
För detta behövs erfarenhet och lämpliga specialverktyg.

En auktoriserad Bosch-servicestation kan snabbt och tillförlitligt utföra dessa arbeten.

##

Fria ändan på långa och tunga arbetsstycken måste alltid pallas upp eller stödjas.

Sågbordet kan förlängas åt vänster eller höger med sågbordsförlängningarna (25).

- Lossa klämskruven (24).
- Dra ut sågbordsförlängningen (25) till önskad längd.
- För att fixera sågbordsförlängningen drar du åt klämskruven (24) igen.

Det flexibla insättningssystemet på arbetsstyckesupporten (26) möjliggör en lång rad förlängnings- eller breddningsvarianter.

- Sätt in arbetsstyckessupporten(26) i hållarna (47) på elverktyget eller i hållarna (48) på den andra arbetsstyckessupporten.

- Bär aldrig elverktyget i arbetsstyckessupporten.
  Vid transport av elverktyget använd endast transportanordningarna.

##

Vid sågning av horisontella och/eller vertikala geringsvinklar måste du, beroende på sågningsriktningen, dra ut eller helt ta bort den vänstra eller högra inställningsbara anslagsskenan (28).

Vertikal geringsvinkel | Horisontell geringsvinkel |
--- | --- | ---
0°–22,5° (vänster/höger) | > 0° | Lossa vänster/höger låsskruv (44). Dra vänster/höger inställningsbara anslagsskena (28) helt och hållet utåt.
22,5°−47° (vänster/höger) | ≤ 48° (vänster/höger) | Lossa vänster/höger låsskruv (44). Dra vänster/höger inställningsbara anslagsskena (28) helt och hållet utåt. Lyft bort anslagsskenans förlängning uppåt.

##

För optimal arbetssäkerhet ska arbetsstycket alltid spännas fast.
Bearbeta inte arbetsstycken som är så små att de inte kan spännas fast.

- Tryck arbetsstycket stadigt mot anslagsskenorna (28) och (27).
- Stick in medföljande skruvtving (41) i avsett hål (42).
- Anpassa gängstången (40) till skruvtvingen till arbetsstyckets höjd.
- Dra åt gängstången (40) väl och fixera på det sättet arbetsstycket.