# Transportul sculei electrice (consultă imaginea W)

Înainte de transportarea sculei electrice, trebuie să parcurgi următoarele etape:

- Desfiletează şurubul de blocare (1) în cazul în care acesta este strâns. Trage complet înspre înainte braţul sculei şi strânge din nou ferm şurubul de fixare.
- Asigură-te că limitatorul de reglare a adâncimii (39) este rabatat complet spre înapoi şi că la deplasarea braţului sculei şurubul de reglare (38) nu atinge nimic.
- Adu scula electrică în poziţie de transport.
- Scoate toate accesoriile care nu pot fi fixate ferm pe scula electrică. În vederea transportului, depozitează pânzele de ferăstrău neutilizate într-un recipient închis dacă este posibil.
- Aşază mânerul de transport (3) în poziţie verticală.
- Transportă scula electrică ţinând‑o de mânerul de transport (3) sau apuc‑o de mânerele încastrate (61) laterale ale mesei de lucru pentru ferăstrău.

- Pentru transportul sculei electrice, utilizează numai dispozitivele de transport şi în niciun caz dispozitivele de protecţie sau suporturile pentru piesa de prelucrat.