# Instrucţiuni de lucru

##

Două fascicule laser vă indică lăţimea de tăiere a pânzei de ferăstrău. Astfel puteţi poziţiona exact piesa de prelucrat în vederea debitării, fără a deschide apărătoarea-disc.

- Conectaţi fasciculele laser cu ajutorul comutatorului (6).
- Reglaţi marcajul de tăiere pe piesa de prelucrat între cele două linii laser.

Observaţie: Înainte de efectuarea tăierii, verificaţi dacă linia de tăiere este indicată corect vezi Reglarea laserului. Fasciculele laser se pot deregla, de exemplu, din cauza vibraţiilor datorate unei utilizări intensive a sculei electrice.

##

Dimensiunile maxime ale pieselor de prelucrat:

Unghi de înclinare în plan orizontal | Unghi de înclinare în plan vertical | înălţime x lăţime [mm]
--- | --- | ---
0° | 0° | 70 x 305
45° (stânga/dreapta) | 0° | 70 x 215
45° (stânga) | 45° (stânga) | 42 x 215
45° (dreapta) | 45° (dreapta) | 20 x 215
0° | 45° (stânga) | 42 x 305
0° | 45° (dreapta) | 20 x 305

Dimensiunea minimă a piesei de prelucrat (= toate piesele de prelucrat care pot fixate în partea stângă sau dreaptă a pânzei de ferăstrău cu ajutorul menghinei (41) din pachetul de livrare): 100 x 40 mm (lungime x lăţime)

Adâncimea maximă de tăiere (0°/0°): 70 mm

##

Limitatorul de adâncime trebuie deplasat dacă doreşti să tai un canal.

- Rabatează spre înainte limitatorul de reglare a adâncimii (39).
- Rabatează braţul culisant cu mânerul (9) în poziţia dorită.
- Răsuceşte şurubul de reglare (38), până când capătul şurubului atinge limitatorul de reglare a adâncimii (39).
- Ridică lent braţul sculei.

##

Pentru debitarea uşoară la aceeaşi lungime a pieselor de prelucrat, poţi utiliza limitatorul de reglare a lungimii (36) din stânga sau din dreapta.

- Răsuceşte în sus limitatorul de reglare a lungimii (36).
- Reglează prelungirea mesei de lucru pentru ferăstrău (25) la lungimea dorită a piesei de prelucrat.

##

Atunci când tai piese de prelucrat îndoite sau rotunde, acestea trebuie asigurate în mod special împotriva alunecării. La linia de tăiere nu trebuie să existe niciun spaţiu, cât de mic, între piesa de prelucrat, şina opritoare şi masa de lucru pentru ferăstrău.

Dacă este necesar, va trebui să confecţionezi suporturi speciale.

##

Plăcile intermediare (16) se pot uza după o utilizare mai îndelungată a sculei electrice.

Înlocuiţi plăcile intermediare defecte.

- Adu scula electrică în poziţie de lucru.
- Deşurubează şuruburile (54) cu o şurubelniţă cu cap în cruce uzuală şi extrage placa intermediară veche (16).
- Introdu placa intermediară nouă şi strânge din nou ferm şuruburile (54).