# Tekniska data

Panelsåg |  | GCM 305-216 D | GCM 305-216 D
--- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎ ‎3 601 M49 0..‎ | ‎ ‎3 601 M49 0B.‎
Nominell ingångseffekt | W | 1200 | 1200
Tomgångsvarvtal | v/min | 5200 | 5200
Soft Start |  | ● | ●
Lasertyp | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Laserklass |  | 2 | 2
ViktA) | kg | 16,8 | 16,8
Skyddsklass |  | / II | / II
Mått för lämpliga sågklingor
Sågbladsdiameter D | mm | 216 | 216
Klingans stomtjocklek | mm | 1,2−1,8 | 1,2−1,8
Håldiameter d | mm | 30 | 25,4

A)

  Vikt utan elanslutning och utan kontakt

Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 220 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

Tillåtna mått på arbetsstycket (maximal/minimal): se Tillåtna mått på arbetsstycket

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.